# *Załącznik nr 2*

#  Kosztorys ofertowy

 Nazwa kosztorysu: **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY**

Nazwa obiektu lub robót: **Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witkowicach ul, Beskidzka 98**

 Lokalizacja: **Witkowice ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty.**

 Zamawiający: **Zespół Szkolno Przedszkolny w Witkowicach ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-NR**Nr** | <-PO**Podstawa ceny jednostkowej** | <-OP**Opis robót** | <-JE**Jm** | <-ILO**Ilość** | <-CE**Cena jedn.** | <-WA**Wartość** |
|  | Kosztorys | **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY** |  |  |  |  |
| 1 | Element | **Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV od strony zachodniej - część nowa i stara bez okien na poddaszu nad częścią starą.** |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż okien drewnianych i parapetów zewnętrznych stalowych oraz montaż nowych okien PCV, parapetów stalowych zewnętrznych, nakładek renowacyjnych z PCV na parapety wewnętrzne wg wskazań w pozycjach poniższych - z materiałami montażowymi. Oraz wykonanie prac towarzyszących z wszystkimi materiałami: 1. Uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych;
2. Wypełnienie przestrzeni za parapetami i pod dolnymi ościeżnicami - stryropianem;
3. Wyprofilowanie spadków pod parapety;
4. Wykonanie obróbek pod oknami w sali komputerowe;
5. Odbudowa ościeży wewnętrznych płytami G-K 12,5 mm z wykończeniem

 narożników kątownikami aluminiowymi z zaokrąglonymi krawędziami; 1. Zabezpieczenie podłóg kartonami podczas wykonywanych prac; 7. Wykonanie innych czynności związanych z montażem okien (bez poprawek malarskich

  | szt okien | 36,00 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa okien z PCV seria DPQ-76, Uw 1,1, okleina obustronna kolor srebrno-szary faktura drewna (RAL 7044), okucia np. WINKHAUS, pakiet szybowy z ciepłą ramką w kolorze jasno szarym RAL 7035 EN 673, klamka typ 1006 T40 F1 srabrna, listwy przyszybowe SL82 srebrno szare, nawietrzak np. AERECO EMM 737 RAL 7045. Pozostałe parametry w/g SST. Można zastosować inny system okien o równorzędnych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym. Uwaga: Przy dokonywaniu pomiarów roboczych przez wykonawcę, uwzględnić grubość docieplenia szpalet zewnętrzych i grubość profilowania pod parapety zewnętrzne. | m2 | 89,59 |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa parapetów z blachy stalowej 0,7 mm kolor grafit z zaślepkami z tworzywa (szerokość 30-45 cm) | m | 53,50 |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa nakładek renowacyjnych na parapety wewnętrzne, z PCV kolor " marmurek popielaty" , z bocznymi zakończeniami, o szerokości do 50 cm. /bez klatki schodowej/ | m | 47,88 |  |  |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa listew osłonowych nad parapetowych z PCV kolor " marmurek popielaty" szerokości do 8 cm. | m | 11,60 |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja okien drewnianych z oszkleniem oraz gruzu, | szt okien | 36,00 |  |  |

strona nr : 1

1ś. Wymiana okien ZSP Witkowice 2020r

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY

**Tabela elementów scalonych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Wartość netto | Vat | Wartość brutto |
|  | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY |
| 1 | Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV od strony zachodniej- część nowa i stara bez okien na poddaszu nad częścią starą. |  |  |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |  |  |
|  | Razem: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY  |  |  |  |

strona nr: 2